Bsp. fĺur kontinuierliche Markovkette Betrachte Server mit zwei Zustĺanden:

0 ^= kaputt 1 ^= funktionsfĺahig Annahmen:

ŞTime to FailureŤ (TTF) und ŞTime to RepairŤ (TTR) seien jeweils exponentialverteilt mit Parameter μ

bzw λ.

Damit erhĺalt man folgendes ĺUbergangsdiagramm:

(Beachte: bei kontinuierlichen Markovketten bezeichnen die Label an den Kanten die ĺUbergangsraten und nicht die ĺUbergangsw’keiten.)

Bestimmung der stationĺaren Verteilung:

Bdg (∗): 0 = π1 · μ − π0 · λ Normierungsbdg: 1 = π0 + π1 Zusammen ergibt sich:

π_0 = 1/(1 +^λ_μ ) = μ/(λ + μ) und π_1 = λ/(λ + μ).

M/M/1-Warteschlangen

Ankunfts- und Bearbeitungszeiten exponentialverteil mit Parametern λ bzw. μ:

Modellierung als Markovkette:

Zustand ^= Anzahl Jobs im System (wartend+in Bearbeitung)

Bestimmung der stationĺaren Verteilung: Bdg (∗): 0 = πk−1·λ+πk+1μ−πk(λ+μ) ∀k ≥ 1 0 = π_1μ − π_0λ

fĺuhrt zu: πk = ρkπ0 ∀k ≥ 0, wobei ρ = λμ

Normierungsbdg: X k≥0 π_k = 1 −→ Ist nur fĺur ρ < 1 erfĺullbar!

ρ < 1: π_k = (1 − ρ)ρ^k ∀k ≥ 0 ρ ≥ 1: Es gilt: lim_{t→∞} q_k(t) = 0 ∀k ≥ 0